**CBCR-010903-2015-PRB-00419**

**29 de abril 2015**

**LICITACIÓN ABREVIADA N° LA701515**

**“HERRAMIENTAS DE APOYO EN EMERGENCIAS”**

|  |
| --- |
| **PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES** |

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, calle 18, avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, recibirá ofertas por escrito hasta las **10:00 horas del 14 de mayo de 2015**, con todo gasto pagado e impuestos incluidos, para lo siguiente:

|  |
| --- |
| **CAPÍTULO I**  **ASPECTOS TÉCNICOS** |

1. **DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO (Objeto de la contratación):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Renglón** | **Descripción** | **Cantidad** |
| **1** | Llave de cañería # 24 | 12 |

**Características Técnicas**

1. Llave de cañería de servicio pesado de 45.7 cm (18”)
2. Cuerpo y mango de una sola pieza, de acero fundido dúctil, con diseño ergonómico.
3. Mordazas reemplazables y fabricadas de acero forjado a martinete
4. Dientes endurecidos y templados
5. Rondana moleteada, debe permitir un rápido y seguro ajuste de las mordazas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Renglón** | **Descripción** | **Cantidad** |
| **2** | Llave para hidrantes | 12 |

Herramienta utilizada por los bomberos para abrir o cerrar los hidrantes durante las labores de suministro de agua a las unidades extintoras en la atención de incendios.

**Características Técnicas:**

1. La herramienta deberá estar formada por dos piezas mango y cabeza.
2. Construida totalmente en acero.
3. Longitud mínima del mango de 45 cm.
4. Mango ajustable a la cabeza para operar dados pentagonales y cuadrados desde 31mm (1¼”) hasta 44mm (1¾”).
5. Cabeza con uñas laterales para uso en acoples de mangueras y sus accesorios de 63 mm (2½”) hasta 111 mm (4½”) tipo RL.
6. Ajuste por medio de la rotación del mango de la herramienta.
7. En la herramienta, debe estar impresa la marca del fabricante.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Renglón** | **Descripción** | **Cantidad** |
| **3** | Mataflamas | 150 |

**Características Técnicas**

1. Dispositivo empleado en la extinción de incendios forestales.
2. La herramienta deberá estar compuesta por mango y mataflama rectangular.
3. Mango de madera.
4. Mataflama hecho de hule tratado, con un tamaño aproximado a 30 cm x 38 cm.
5. En la herramienta, debe estar impresa la marca del fabricante.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Renglón** | **Descripción** | **Cantidad** |
| **4** | Herramienta de palanca | 25 |

Herramienta de palanca para entrada forzada utilizada por los bomberos estructurales para agilizar el ingreso a estructuras.

**Características Técnicas**

1. La herramienta deberá ser de una sola pieza, de acero hexagonal
2. De 22 mm (7/8”) x 90 cm (36”) de longitud.

Debera estar compuesta en un extremo de una uña afilada con una ranura al centro doblada hacia adentro de manera que pueda usarse para sacar clavos, en el otro extremo deberá contar con una uña con filo.

1. En la herramienta, debe estar impresa la marca del fabricante.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Renglón** | **Descripción** | **Cantidad** |
| **5** | Juego de herramientas anti chispa | 2 |

Herramientas para utilizar en la atención de emergencias con materiales peligrosos o atmósferas explosivas.

**Características Técnicas:**

1. Resistentes a la corrosión
2. Juego compuesto por un mínimo de 16 herramientas, tales como: destornillador plano, destornillador de estrella, espátula, llave ajustable, llave de cañería, mazo, alicate, alicate ajustable, entre otros.
3. Las herramientas deberán estar construidas con aleaciones tales como:

* berilio y cobre
* bronce y aluminio
* niquel, cobre y aluminio,

1. Deberan contar con aprobación “Factory Mutual” FM.
2. Referencia: Modelo GEN310 (catálogo New Pig).
3. **CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS:**

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Organización y acorde con lo indicado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos requeridos se les aplicará el único criterio de evaluación:

**Precio (Máximo 100 puntos):** Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor precio unitario por renglón, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula:

**P= (P1 / P2) \* 100**, donde: P = Puntaje por asignar

P1 = Menor precio unitario

P2 = Precio unitario de la oferta por evaluar

100 = Puntaje máximo por obtener

1. **CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE**
   1. Las herramientas ofrecidas deberán ser totalmente nuevas, NO se aceptan artículos reconstruidos o reciclados.
   2. Toda mención de catálogos, nombres, marcas, especificaciones y otras indicaciones que corresponden a determinadas casas comerciales, deben tomarse únicamente a título de referencia, pues han sido citados para mayor claridad de los Oferentes, solamente con el propósito de identificar, describir e indicar las características de los materiales deseados; desde luego, se aceptan las mejoras y ventajas que más convengan a la Institución.
   3. El Oferente puede ofrecer la marca y modelo que considere conveniente para cada renglón cotizado y que se ajuste a lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel.
2. **REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE:**
   1. El oferente debe especificar en su oferta la marca y modelo del renglón cotizado.
   2. El Oferente debe cotizar el precio unitario y total de los renglones objeto del contrato.
   3. **Catálogos y/o literatura técnica:** Es indispensable la presentación de catálogos y literatura técnica que brinden una clara idea del producto ofrecido.

Se deberá indicar marca y modelo (cuando corresponda), para lo cual se deberá identificar debidamente todo lo ofertado con el número de renglón que se conteste.

Toda la literatura debe aportarse en idioma español, o en otro idioma, pero en este caso se requerirá que se presente la traducción bajo responsabilidad del Oferente, conforme con los artículos 52 inciso J y 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

* 1. **Plazo de entrega:** El Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido. Para todos los efectos, **el plazo de entrega no podrá ser superior a 45 días naturales**

Para todos los efectos legales, se tendrá por iniciado al día siguiente de la entrega de

la orden de compra, salvo que expresamente se indique otra cosa

* 1. **Garantía de las herramientas:** Para todos los renglones será mínimo de seis (6) meses **por escrito** en la oferta. Asimismo se deberá indicar para todos los renglones que:
* Los suministros se encuentran libre de defectos de fabricación, la cual cubrirá todos los daños que se generen en las herramientas cuando sean utilizados.
* Alcances y limitaciones de la garantía.

**En caso de omisión de la garantía, se entenderá válida y absolutamente obligatoria en caso de resultar adjudicado.**

|  |
| --- |
| **CAPÍTULO II**  **DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES** |

1. **Criterio de desempate**:

Se considerará como factor de desempate en la evaluación del presente concurso, una puntuación adicional a las PYME que hayan demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 8262 y sus reglamentos.

En caso de empate, la Organización considerará la siguiente puntuación adicional:

* PYME de industria: 5 puntos
* PYME de servicio: 5 puntos
* PYME de comercio: 2 puntos

Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los siguientes factores.

1.Plazo de entrega.

1. **Plazo para adjudicar:** El acto de adjudicación será emitido en un plazo no mayor al doble del plazo fijado para recibir ofertas, sin embargo, el dictado del acto de adjudicación procederá únicamente en caso de que efectivamente se cuente con los recursos presupuestarios para respaldar el resultado del concurso. El plazo para adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente.
2. **Garantía de Participación:** Para el presente concurso, no se deben rendir garantías de participación.
3. **Garantía de Cumplimiento:** Será responsabilidad del Adjudicatario presentar la garantía, dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la firmeza del acto adjudicado, el cual se produce según los plazos estipulados en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

En caso de no aportar dicha garantía la Administración iniciará el proceso de readjudicación conforme a lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

* Monto: 5% del monto anual adjudicado.
* Vigencia: Debe extenderse hasta por dos meses adicionales (44 días hábiles) a la fecha de la recepción definitiva del objeto contractual.
* Forma de rendir las garantías: Debe ajustarse a lo estipulado en el artículo 42, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

1. **Para el presente concurso no se aceptarán mejoras al amparo del artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.**
2. **Puesto del suministro:** La entrega final y recepción de todos renglones, en las instalaciones del Almacén de Aprovisionamiento de Bomberos ubicado en San Antonio de Desamparados, de la iglesia católica 600 metros sureste carretera hacía Patarrá.

Para coordinar la entrega de los suministros, con los funcionarios Jonathan Villalobos Sánchez u Osvaldo Calderón Vargas, al teléfono 2547-3700 extensión 3980 o 3981.

1. Monto estimado de contratación**: ¢15.000.000,00**
2. Consultas de orden formal pueden efectuarse al teléfono 2547-3753, con el funcionario Gabriela Fiatt Fernández y de orden técnico con la señora Diana Campos Guillén al teléfono 2547-3715.

**Nota importante:** El capítulo II de aspectos formales (formulario denominado "Pliego de condiciones generales") se considera parte integral de este concurso, por lo que el Oferente, a la hora de formular su cotización, deberá considerar lo descrito en sus cláusulas, quedando obligado a su vez a aportar los requisitos que se solicitan en ese aparte.

**Atentamente,**

**Lic. Guido Picado Jiménez, Jefe**

**Proveeduría**